cli parancsok

enable - privilegizált módba való belépés (globális konfigurációs mód)

show running - config – a futó konfiguráció megjelenítése (privilegizált módban lehet)

conf t - belépés a konfigurációs módba

hostname valami - az eszköz hostnevének megváltoztatása (conf t módban)

exit - konfigurációs módból való kilépés

copy running-config startup-config vagy copy run start - a running konfigot átmásolja a startup configba

dir flash - a flash meghajtó tartalmát kilistázza

delete c1841-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin - az adott fájlt törli az eszközről

reload - az eszköz újraindítása